Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
28 .03.2019 №	16/08-19
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Будівництво храмового комплексу релігійної громади
(назва об'єкта будівництва)
Української Православної Церкви - Церкви Святителя Іоанна Шанхайського
і Сан-Франциського м. Ужгород
Загальні дані:
1.	Нове будівництво, за межами населеного пункту на території Оноківської
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
сільської ради, Ужгородський район, Закарпатська область.	
2.	Релігійна громада Української православної церкви Церкви Святителя
(інформація про замовника)
Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського м. Ужгород;	
код ЄДРПОУ: 36864016, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 17-В.	
3.	Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
(відповідність цільового функціонального призначення земельної ділянки
будівель громадських та релігійних організацій; площею 0,4482 га,	
використовується на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер
142116389 від 22.10.2018 ; Витяг з ЮК НВ 2102980492018 від 02.11.2018,	
Кадастровий номер 2124884800:10:014:0069; землі житлової та громадської забудови, що відповідає до детальному плану території, затвердженого,
містобудівній документації на місцевому рівні)
розпорядженням, голови Ужгородської райдержадміністрації 20.05.2015 № 160.
Містобудівні умови та обмеження:
1.	30,0 м відповідно до детального плану території.	
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	12,0 % відповідно до детального плану території.	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не вимагається.	

4.	17,0 м - до червоних ліній, на лінії регулювання забудови,
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
10,0 м - до існуючих будинків та споруд; Відступ від червоних ліній,	
мінімально допустимі відстані від об’єкта, проектується до існуючих	
будинків та споруд враховувати нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) визначається згідно ДБН Б.2.2.-12:2018.	
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5.	Відстань до листяного лісу - 20,0 м визначається згідно п. 15.2.4	;	
ДБН £.2.2.-12:2018).			
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6.	Охоронну зону електричних мереж встановити відповідно до Правил	
охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209; відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих мереж визначаються відповідно до Додатку И.1 ДБН Б.2.2.-12:201Н,
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,
що проектується до існуючих інженерних мереж)

Г. Денис
(П.І.Б.)

Начальник відділу містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури)