Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
18.06.2019 № 30 / 08-19
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
«Реконструкція водопроводу з підключенням споживачів
(назва об'єкта будівництва)
по вул. Тарнівецька в с. Концово»
Загальні дані:
1.	Реконструкція, вул. Тарнівецька, с. Концово, Ужгородський район,_________
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
Закарпатська область.                                                                                                   	
2.	Холмківська сільська рада, вул. Свободи,50,    с. Холмок,  89422,____________
(інформація про замовника)
Код, ЄДРПОУ: 22096259._________________________________________________	
3.	Цільове призначення земельної ділянки: земельна ділянка перебуває у_____
(відповідність цільового
комунальній власності Холмківської сільської ради та відноситься до земель
та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
загального користування; відповідно до п. 4 ст. 34 З У «Про регулювання_____  _
містобудівної діяльності» будівництво може здійснюватися за відсутності_ __
документа, що засвідчує право власності чи користування земельною_______ __
ділянкою; відповідає функціональному призначенню - сельбищна зона згідно з_  _ генеральним планом, суміщеного з детальним планом території с. Концово,__ _ затвердженого рішенням 28 сесії Холмківської сільської ради VI скликання від__ 16.04,2013 р._________________________________________________________ ___

Містобудівні умови та обмеження:
1.	Не визначається.____________________________________________________
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	Не визначається.____________________________________________________
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не застосовується.__________________________________________________
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови	'
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.	2,0 м - до червоної лінії, 8,0 м - до існуючих будинків і споруд ( згідно________	
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,	,
проекту реконструкції). При визначенні мінімально допустимих відстаней від
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
об’єкта, що проектується до існуючих будинків та споруд врахувати_________
нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до ДБН Б.2.2.-12:2018 та інших будівельних норм, державних стандартів, норм і_ правил._________________________________________________________________
5.	Відсутні.____________________________________________________________	
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6.	Відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих мереж визначаються__  відповідно до Додатку И.1 ДБН Б.2.2.-12:2018; п.12.48 ДБН В,2,5-74:2013___   __
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення_______  __
проектування»; охоронні зони ЛЕП прийняти відповідно до «Правил охорони__ електричних мереж», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. N209; охоронні зони електрозв’язку слід приймати згідно__ Правил охорони ліній електрозв’язку, затверджених Постановою Кабінету___ Міністрів України від29.01.1996р. № 135.___________________________________
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
повноваженого органу містобудування
та архітектури)

Г. Денис
(П.І.Б.)