Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
04.07.2019 № 35/08-19
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Будівництво церкви «СВВ. Пратулинських мучеників»
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1.	Нове будівництво, вул. Високовольтна, б/н, мкрн. «Підлипники», с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська область.	
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2.	Управління Мукачівської грека-католицької єпархії, код ЄДРПОУ 00393608
(інформація про замовника)
3.	Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
(відповідність цільового функціонального призначення земельної ділянки
будівель громадських та релігійних організацій; площею 0,1500 га,	
використовується на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 130578814 -
від 12.07.2018 ; ВитягзДЗК НВ 2102771552018 від 10.07.2018,	
Кадастровий номер 2124884800:10:015:0055; землі житлової та громадської забудови, що відповідає генеральному плану с. Оноківці та до детальному плану
містобудівній документації на місцевому рівні)
території, затвердженого, рішенням XIII сесії Оноківської сільської ради	
сьомого скликання (1-е засідання) від 07.11.2017 № 566 та Розпорядженням голови Ужгородської райдержадміністрації від 01.12.2017 № 395.	т
Містобудівні умови та обмеження:
1.	21,0 м.	
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	14 % відповідно до детального плану території.	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не вимагається.	
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.	12,0 м - до червоних ліній, 6,0 м - до лінії регулювання забудови,		
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, шо проектується, до червоних ліній
74,0 м - до існуючого будинку; від об'єкта, що проектується до існуючих	
будинків та споруд враховувати нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо).		
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Відсутні.	
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного
фонду прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)	у
6. Охоронну зону електричних мереж встановити відповідно до Правил	
охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209, а саме ПЛ-10 кВ охоронна зона по 10 м в кожен
бік від крайнього проводу лінії. Охоронні зони приймати згідно з діючими	
законодавчими, нормативно-правовими актами, нормами та правилами	
експлікаип інженерних мереж.	
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,
що проектується до існуючих інженерних мереж)
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу містобудування
та архітектури)

Г. Денис
(П.І.Б.)