Додаток
до Порядку ведення реєсір\ містобудівних умов га обмежень (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
05.07.2019 № 36/08-19
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Будівництво парафіяльного будинку
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1.	Нове будівництво, с. Стрипа, 138, Ужгородський район, Закарпатська
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
область.
2.	Релігійна греко-католицька громада «Св. Апостолів Петра і Павла»,		
(інформація про замовника)
Код ЄДРПОУ 22090860, с. Стрипа. 		
3.	Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
(відповідність цільового функціонального призначення земельної ділянки
будівель громадських та релігійних організацій; площею 0,0500 га,	
використовується на підставі Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об *єктів нерухомого	
майна щодо об'єкта нерухомого майна індексний номер 157485157від 25.02.201і);
Витягу з ДЗК НВ 0003189302019 від 22.05.2019,	
Кадастровий номер 2124888200:12:010:0009; землі житлової та громадської забудови, що відповідає генеральному плану поєднаного з детальним	
містобудівній документації на місцевому рівні)
плануванням с. Стрипа, затвердженого, рішенням ХХУІН сесії Яроцької	
сільської ради шостого скликання від 15.01.2015.	
Містобудівні умови та обмеження:
1.	7,95 м.			
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	21 % відповідно до детального плану території.	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не вимагається.
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.	6,0 м - до червоних ліній, на лінії регулювання забудови, 17,0 м - до існуючого
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній
будинку; від об’єкта, що проектується до інших будинків та споруд	
враховувати нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні	
тощо),.				
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)	-
5.	Водоохоронна зона річки -25,0 м.		
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6.	Охоронну зону електричних мереж встановити відповідно до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209, а саме ПЛ-10 кВ охоронна зона по 10 м в кожен бік від крайнього проводу лінії. Охоронна зона від газопроводу низького тиску -
по 2,0 м в кожен бік від труби. Охоронні зони приймати згідно з діючими	
законодавчими, нормативно-правовими актами, нормами та правилами	
експлікації інженерних мереж.	
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,
що проектується до існуючих інженерних мереж)
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу містобудування
та архітектури)

Г. Денис
(П.І.В.)^