Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
16.07.2019 № 38/08-19
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки
Реконструкція існуючої АЗС під багатопаливний автозаправочний
комплекс ТзОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД»
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1.	Реконструкція; вул. Свободи, 1-А, с. Холмок, Ужгородський район,
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
Закарпатська область.	
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2.	ТзОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 0859405, 03040, м. Київ,
(інформація про замовника)
вул. Михайла Стельмаха, буд. 10-А, офіс 506.	
3.	Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та	^
(відповідність цільового та функціонального призначення
обслуговування будівель торгівлі площею 0, 8000 га	
територія транспортної інфраструктури, згідно з генеральним планом с. Холмок, затвердженого Рішенням XXII сесії Холмківської сільської ради
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
VII скликання від 12 вересня 2017року, та використовується на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер 88075436 від 25.05.2017р; Витягу з Державного земельного кадастру НВ-2103246852019
від28.02.2019р;	
Кадастровий номер 2124887404:01:005:0009.	
Містобудівні умови та обмеження:
1.
2.
3.
6,0 м.______________________________________________________
(гранично допустима висотиість будинків, будівель та споруд у метрах)
25 %._____________________________________________________	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
Не застосовується.	
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварпииу, мікрорайону))
4.	40,00 м - до червоної лінії, 40,00 м до існуючих будівель	
(.мінімально допустимі відстані від об ’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання
При визначенні мінімально допустимих відстаней від об’єкта, що	
забудови, існуючих будинків та споруд)
проектується , до існуючих будинків та споруд слід враховувати	
нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо)	
відповідно до будівельних норм , державних стандартів , норм і правил із визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд, нормативної інсоляціїта освітленості приміщень об’єкту реконструкції та приміщень будівель на суміжних ділянках.	
5.	Відсутні.__________________________________________________________
(планувальні обмеження (охоронні зони пам ’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об 'актів природно-заповідного фонду.
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6.	ЛЕП110 кВ - з охоронною зоною по 20,0 м від крайніх проводів в колену
(охоронні зони об 'актів транспорту, зв ’язку, інженерних комунікацій, відстані від об 'акта, що проектується.
сторону Постанова Кабміну України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про	
затвердження Правил охорони електричних мереж»; Під час	
до існуючих інженерних мереж)
проектування забезпечити виконання вимог діючих будівельних норм,	
державних стандартів, норм і правил, виконати перенесення (у разі	
необхідності) інженерних мереж на нормативну відстань від об'єкта	
реконструкції для забезпечення виконання вимог діючих будівельних норм за технічними умовами власників (балансоутримувачів) мереж.	
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
(П.І.Б.
повноваженого органу містобудування
та архітектури)

Г. Денис