Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежені, (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
17.07.2019 № 40/08-19
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки
Будівництво виробничого цеху з складськими приміщеннями
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1.	Нове будівництво; вул. Гагаріна, 103,с. Баранинці, Ужгородський район,
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
Закарпатська область.	
2. гр. Годованець Іванна Михайлівна, реєстраційний номер облікової картки
платника податків:	(інформація про замовника)
3269014105, зареєстрована в	м. Ужгород,	
вул. Можайського, буд.	9, кв.69. Ужгородського району.	Закарпатської	
області.			
3. Цільове призначення земельної ділянки:	(11.02) для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної? машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,0282 га.	
(відповідність цільового та функціонального призначення
Функціональне призначення зазначеної ділянки - виробничі території с. Баранинці, згідно з детальним планом, затвердженим Рішенням II сесії Баранинської сільської ради VII скликання (11 пленарне засідання) від 05 вересня 2018року №13 та використовується на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу 146753051 від 26.11.2018р.	
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
Витягу з Державного земельного кадастру НВ-2103331912019 від 28.03.2019р Кадастровий номер 2124880300:11:011:0288.	
1.	8,0 м._____________________________________________________________
Містобудівні умови та обмеження:
(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	75 % відповідно до детального плану__________________	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не визначається.________________________________
Ґ
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону))

4.	15,00 м - до червоної лінії,  на лінії регулювання забудови._______________	
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови,
При визначенні мінімально допустимих відстаней від об’єкта, що	
існуючих будинків та споруд)
проектується, до існуючих будинків та споруд слід враховувати нормативні
розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до	
будівельних норм , державних стандартів , норм і правил із визначенням
ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд, нормативної	
інсоляиіїта освітленості приміщень об'єкту будівниитва та приміщень будівель на суміжних ділянках.	
5.	санітарно-охоронна зона АЗС - 50,0 м.	
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6.	Охоронна зона навколо об’єкта енергетичної системи - ПЛ10 кВ- по 10,0 м в кожну сторону від крайнього проводу лінії; Охоронна зона навколо об’єкта зв’язку (підземні лінії зв’язку)- по 1,0 м в кожну сторону від лінії зв’язку Охоронну зону електричних мереж встановити відповідно до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04,03.1997р. № 209;	
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується.
до існуючих інженерних мереж)
Під час проектування забезпечити виконання вимог діючих будівельних норм, державних стандартів, норм і правил.
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
повноваженого органу містобудування
та архітектури)

Г. Денис
(П.І.Б.)
Ґ