Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежені, (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації	'
17.07.2019 № 41/08-19
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки
Будівництво магазину з продажу автозапчастин
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1.	Нове будівництво; вул. Гагаріна, 103, с. Баранинці, Ужгородський район,
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
Закарпатська область.	
2.	гр. Годованець Іванна Михайлівна, реєстраційний номер облікової картки
(інформація про замовника)
платника податків:	3269014105,	зареєстрована в м.	Ужгород,
вул. Можайського, буд. 9, кв.69. Закарпатської області__________________	 	 	
3.	Цільове призначення земельної ділянки:	(03.15) для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0,0781 га.	
(відповідність цільового та функціонального призначення
Функціональне призначення зазначеної ділянки - виробничі території с. Баранинці, згідно з детальним планом , затвердженим Рішенням II сесії Баранинської сільської ради VII скликання (11 пленарне засідання) від 05.09.2018 №13 та використовується на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу 146749968 від 26.11.2018р.	
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
Витягу з Державного земельного кадастру НВ-2103341262019 від 01.04.2019і). Кадастровий номер 2124880300:11:011:0289.	
Містобудівні умови та обмеження:
1.	8,00 м	
(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	30 % відповідно до детального плану	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не визначається.	_____
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону))

4.	11,00 м - до червоної лінії, на лінії регулювання забудови________________	
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, шо проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови.
При визначенні мінімально допустимих відстаней від об’єкта, що	
існуючих будинків та споруд)
проектується, до існуючих будинків та споруд слід враховувати нормативні
розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до	
будівельних норм , державних стандартів , норм і правил із визначенням
ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд, нормативної	
інсоляції та освітленості приміщень об'єкту будівництва та приміщень будівель на суміжних ділянках.__________________________________________
5.	Санітарно-охоронна зона АЗС - 50,0 м.______________________________	
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6.	Охоронна зона навколо об’єкта енергетичної системи - ПЛ ЮкВ- по 10,0 м в кожну сторону від крайнього проводу лінії; Охоронна зона навколо об'єкта
зв’язку (підземні лінії зв’язку) - по 1,0 м в кожну сторону від лінії зв'язку	
Охоронну зону електричних мереж встановити відповідно до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується
від 04.03.1997р. № 209;___________________________________________________
Під час проектування забезпечити виконання вимог діючих будівельних норм, державних стандартів, норм і правил.____________________________________
до існуючих інженерних мереж)
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
повноваженого органу містобудування
та архітектури)
(підпис)
Г. Денис
(П.І.Б.)